presupuestos@tti-transport.com

918027097

* Habitáculo de carga isotérmico y semiblindado.
* Suspensión neumática integral vibroaislante.
* Sistemas de alarma en cabina y área de carga.
* Detección y extinción de incendios por fluidos (normativa EN 15004-2:2008)-exclusiva SIT-.
* Climatización en zona de carga y calefacción extra para frío extremo.
* Registro de datos y control de climatización.
* Sistema de localización GPS y teléfono móvil.
* Plataforma elevadora ajustable a diversos pesos.
* Sistema de estiba  y ajuste de cargas a las paredes del vehículo, todo en acero.

Las características más relevantes de nuestros vehículos son:

* Suspensión neumática
* Carrocería semi-blindada con aislamiento térmico
* Trampilla elevadora
* Teléfonos móviles
* Sistema de control de temperatura y humedad desde la cabina
* Sistema de extinción de incendios
* Sistema de alarmas
* Paredes interiores con sistemas de agarre.